**Установка металлопластиковых окон зимой! Преимущества**

**Скоро зима! Для коммунальных служб она наступает как всегда неожиданно 1 декабря! Для того чтобы зимние холода не застали и Вас врасплох, рекомендуем, используя все преимущества и полезные знания, заменить старые «холодные» окна на новые энергоэффективные от ТМ «Виконда»! Чтобы помочь Вам принять правильное решение и противостоять всем противоречиям, предлагаем ответы на часто задаваемые вопросы о монтаже ПВХ окон в зимний период:**

|  |
| --- |
| **Правда ли, что во время установки окон ПВХ в холодное время года возникнет сильный сквозняк?** |
| Монтаж пластиковых окон – это поэтапный процесс. На первом этапе монтажная бригада демонтирует старые конструкции. Затем окно монтируется в проем. После этого мастера приступают к монтажу другого окна. Таким образом, одновременно два проема открыты не будут, а значит, отсутствие сквозняка гарантировано. | |
| **Возможно ли переохлаждение квартиры во время проведения монтажных работ по установке пластиковых окон?** |
| Стандартный монтаж окна длиться около 1,5-2 часов. Проем открытым остается примерно 20-30 минут. Все зависит от сложности монтажа, от конфигурации окна, от наличия четвертей и прочих нюансов монтажа. Безусловно, воздух в помещении успеет охладиться, но не более того. Наша компания рекомендует убрать из комнаты растения, домашних животных, а детей лучше отправить в гости к родным. Распространено мнение, что при монтаже окон ПВХ зимой даже могут треснуть отопительные трубы, но это может произойти, если только помещение останется на 2-3 дня без окон и отопления, а температура на улице достигнет -15°C. | |
| **Разве можно использовать монтажную пену зимой? Не потеряет ли она при этом своих свойств?** |
| Действительно, летнюю монтажную пену использовать нельзя. С ней можно работать при температуре до 0°C. Но специалисты компании «Виконда» в холодный период времени для установки окон используют специальную «зимнюю» пену. Такая пена прекрасно расширяется и сохраняет свои свойства даже при температуре -10°C. Единственное условие – поверхность, на которую наносится пена, не должна быть заледенелой! Если у Вас все-таки возникают сомнения насчет монтажа окон при очень низкой температуре воздуха, то выход всегда найдется! В фирменном салоне вместе с менеджером Вы можете определить наиболее удобный для вас день монтажа! | |
| **Неужели зимой можно качественно смонтировать окна замерзшими руками?** |
| Безусловно, Ваши опасения понятны. Но не беспокойтесь! Именно заказывая окна ПВХ зимой, Вы можете сразу оценить надежность и правильность монтажа! К тому же, по оценкам специалистов, именно зимой улучшается качество монтажа. Это обусловлено, во-первых, меньшей загруженностью монтажных бригад. Значит, мастера смогут работать спокойно и не торопясь. Фактор замерзших рук компенсируется предельной тщательностью и повышенным вниманием к каждому заказу. Во-вторых, Вы сразу сможете оценить качество монтажа и исключить наличие продувания и щелей. Если Вы меняете окна летом, то только с наступлением холодов Вы сможете по-настоящему понять, что окна качественно смонтированы. | |

Компания «Виконда» гарантирует качественную установку металлопластиковых окон зимой, а гарантия на окна, установленные зимой, такая же, как и в другое время года.

Доверьте установку металлопластиковых окон профессионалам! Мы позаботимся о том, чтобы с нашими энергоэффективными окнами в Вашем доме было тепло и комфортно даже в лютые морозы!

Заказать окна Вы можете в фирменном салоне «Виконда» в Вашем городе. Подробную информацию о продукции Вы можете получить по телефону горячей линии: 0 800 50 13 26 (звонки со стационарных телефонов на территории Украины бесплатные) или на сайте: [www.vikonda.com](http://www.vikonda.com)