**Монтаж металопластикових вікон взимку! Переваги.**

**Скоро зима! Для комунальних служб вона наступає як завжди несподівано 1 грудня! Для того щоб зимові холоди не застали і Вас зненацька, рекомендуємо, використовуючи всі переваги та корисний досвід, замінити старі «холодні» вікна на нові енергоефективні від ТМ «Віконда»! Щоб допомогти Вам прийняти правильне рішення і протистояти всім протиріччям, пропонуємо відповіді на типові запитання про монтаж ПВХ вікон у зимовий період:**

**Чи правда, що під час установки вікон ПВХ в холодну пору року виникає сильний протяг?**
Монтаж пластикових вікон - це поетапний процес. На першому етапі монтажна бригада демонтує старі конструкції. Потім вікно вмонтовується в отвір. Після цього майстри приступають до монтажу іншого вікна. Таким чином, одночасно два отвори відкриті не будуть, а виходить, відсутність протягу гарантована.
**Чи можливо переохолодження квартири під час проведення монтажних робіт по установці пластикових вікон?**
Стандартний монтаж вікна триває близько 1,5-2 годин. Проріз відкритим залишається приблизно 20-30 хвилин. Все залежить від складності монтажу, від конфігурації вікна, від наявності чвертей і інших нюансів монтажу. Безумовно, повітря в приміщенні встигне охолодитися, але не більше того. Наша компанія рекомендує прибрати з кімнати рослини, домашніх тварин, а дітей краще відправити в гості до рідних. Поширена думка, що під час монтажу вікон ПВХ взимку навіть можуть тріснути опалювальні труби, але це може статися, якщо тільки приміщення залишиться на 2-3 дні без вікон та опалення, а температура на вулиці досягне -15 ° C.
**Хіба можна використовувати монтажну піну взимку? Чи не втратить вона при цьому своїх властивостей?**
Дійсно, літню монтажну піну використовувати не можна. З нею можна працювати при температурі до 0 ° C. Але фахівці компанії «Віконда» в холодний період часу для установки вікон використовують спеціальну «зимову» піну. Така піна чудово розширюється і зберігає свої властивості навіть при температурі -10 ° C. Єдина умова - поверхня, на яку наноситься піна, не повинна бути заледенілою! Якщо у Вас все-таки виникають сумніви щодо монтажу вікон при дуже низькій температурі повітря, то вихід завжди знайдеться! У фірмовому салоні разом з менеджером Ви можете визначити найбільш зручний для вас день монтажу!
**Невже взимку можна якісно змонтувати вікна замерзлими руками?**
Безумовно, Ваші побоювання зрозумілі. Але не турбуйтеся! Саме замовляючи вікна ПВХ взимку, Ви можете відразу оцінити надійність і правильність монтажу! До того ж, за оцінками фахівців, саме взимку поліпшується якість монтажу. Це зумовлено, по-перше, меншою завантаженістю виробничих ліній та монтажних бригад. Значить, майстри зможуть працювати спокійно і не поспішаючи. Фактор замерзлих рук компенсується граничною ретельністю і підвищеною увагою до кожного замовлення. По-друге, Ви відразу зможете оцінити якість монтажу і виключити наявність продування і щілин. Однак, якщо Ви змінюєте вікна влітку, то тільки з настанням холодів Ви зможете по-справжньому зрозуміти, що вікна якісно змонтовані.
Компанія «Віконда» гарантує якісну установку металопластикових вікон взимку, а гарантія на вікна, встановлені взимку, така ж, як і в іншу пору року.
Довірте установку металопластикових вікон професіоналам! Ми подбаємо про те, щоб з нашими енергоефективними вікнами у Вашому будинку було тепло і комфортно навіть у люті морози!
Замовити вікна Ви можете у фірмовому салоні «Віконда» у Вашому місті. Детальну інформацію про продукцію Ви можете отримати **за телефоном гарячої лінії:** **0 800 50 13 26** (дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні) або **на сайті:** [**www.vikonda.com**](http://www.vikonda.com)**.**